[역곡 다목적 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역]

설계 공모 지침서

2020. 7.

부 천 도 시 공 사

도시개발부

			목 차

제 1 장  공모 개요	1

제 2 장  과업의 주요 내용	8

제 3 장  분야별 설계 및 제안서 작성 지침	11

제 4 장  설계공모 도서 작성 및 제출	19

제 5 장  설계공모 심사 및 결과	23

제 6 장  설계공모 관련 기타사항	29

제 7 장  관련 자료	31

제 8 장  각종 서식	33

1		공모 개요

1. 과업목적

공공체육 및 복지시설에 대한 수요가 급증하고 있는 역곡동 지역에 수영장, 복지시설을 포함한 다목적 체육센터를 조성하여 삶의 질 향상 및 지역균형 발전에 기여하고자 창의성 있는 아이디어를 공모, 우수한 건축 작품을 선정하고자 함

2. 기본방향

가. 생활밀착형 국민체육센터의 조성

- 체육 활동과 문화 커뮤니티, 복지 ․ 지원 등 공간의 융 ․ 복합화를 통하여 통합 체육환경을 조성하고, 다목적 체육시설의 활용도 제고 및 커뮤니티 활성화에 기여할 수 있도록 쾌적한 체육센터 조성

- 다양하고 입체적이며 경계가 개방적인 유연한 공간 제시

- 부지의 위치 특성, 지형 조건, 지역 경관을 고려한 배치 및 조경 계획 수립

나. 기능적 연계 유지

- 체육 활동의 지속 가능한 운영과 센터 내 시설 간 프로그램 연계 및 상호 작용을 위한 기능별 공간의 연계로, 관리운영에 효과적인 시설배치가 되도록 함

- 내부 기능 중심 공간 구성

다. 동선 및 토지 이용체계의 효율성 도모

- 협소한 대지의 공간 활용도를 높일 수 있도록 집약적이고 효율적인 토지이용이 되도록 하며, 단순 명료한 동선 체계 구성으로 공간의 이용 및 관리의 효율성을 높임

- 시설 설치기준 준수로 인한 기능수행 충족과 효율적 계획 수립

라. 친환경적 건축계획

- 친환경 제로 건축물 계획으로 건물외부로 유출되는 에너지를 최소화

- 신재생에너지 등의 자연에너지를 적극 도입하여 기계장치에 의한 환기, 조명 등이 최소화 되도록 계획

- 주변지역의 여건을 고려한 시설입지와 주거밀집지역인 점을 감안한 소음대책 방안 강구 및 이용자의 편의를 고려한 건축계획

3. 과업개요

가. 공 모 명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 공모

나. 사업위치 : 경기도 부천시 역곡동 97-1번지

다. 대지면적 : 1,703㎡

라. 지역지구 : 제2종일반주거지역, 상대보호구역, 과밀억제권역

※ 건축제한 : 건폐율 60% 이하, 용적률 230% 이하

마. 용    도 : 운동시설

바. 건축규모 : 지하3층 / 지상6층, 연면적 : 6,730㎡ (±5% 범위 내 조정 가능)

구 분	건축규모	주용도	비고
합 계	6,730㎡
지상6층	650㎡	헬스장
지상5층	700㎡	G.X룸
지상4층	800㎡	건강생활지원센터
지상3층	850㎡	주차장(13대)	법정 주차면수 이상 확보
지상2층	1,000㎡	주차장(19대)
지상1층	500㎡	관리실, 다함께 돌봄센터, 주차장(16대)
지하1층	580㎡	관람실/휴게실, 샤워실(남), 탈의실(남), 물품보관실(남)
지하2층	1,250㎡	수영장(25m*5레인), 샤워실(여), 탈의실(여), 물품보관실(여), 강의실/준비실 등
지하3층	400㎡	보일러실, 기계/전기실

※ 주요 시설 현황(기본계획 구상안에 제시된 자료 기준)

※ 보다 합리적이고 창의적인 계획안이 있을 경우 제안 가능

- 체육시설(24.2%) : 수영장, 헬스장, GX실

- 복지시설(10.7%) : 다함께 돌봄센터, 건강생활지원센터

- 편의시설(10.1%) : 관람실, 샤워/탈의실, 물품보관실

- 업무시설(1.3%)  : 관리실, 강의실/준비실

- 주차시설(25.9%) : 주차장

- 공용시설(22.7%) : 화장실, 계단실

- 관리시설(5.1%)  : 기계실, 전기실

사. 예정 총공사비 : 16,608,000천원 (VAT 포함)

- 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등과 각종 본인증을 포함한 비용을 총 공사비로 하며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 포함하여야 함.

아. 예정 설계용역금액 : 749,000천원 (VAT, 손해배상보험료 포함)

- 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역

- 설계의도 구현을 위한 사후설계관리 용역 포함

- 지질조사 및 현황측량, 손해배상보험료(VAT 포함) 포함

- 소규모 지하안전영향평가 포함(실제 굴착 깊이가 10미터 미만일 경우 과업에서 제외되며, 이 경우 설계용역금액에서 과업 수행 비용 차감)

- 각종 인증비 포함(에너지효율등급, 제로에너지건축물등급, 장애물 없는 생활환경(BF)인증, 녹색건축인증 등 설계용역 결과물에 필요한 각종 인증)이며 체육관 기능과 사용 환경에 적합한 등급 취득   ※ (예비)인증 수수료는 용역금액에 포함되지 않으며 발주처 부담

- 각종 심의 및 건축협의, 보고자료 등 용역 전반에 걸쳐 행정절차에 필요한 업무 포함

자. 과업의 범위

1) 역곡 다목적 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 제반사항 포함) 및 건축공사 관련 각종 심의

- 설계안 도출에 필요한 조사[지질조사(탄성파 시험), 측량 등], 공용건축물협의 등 인·허가 및 기타 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

2) 자문 및 인·허가 행정절차 이행(착공 및 준공 세움터 등록 포함)

3) 관련규정에 의한 법적 검토 및 반영

4) 지질조사 및 현황측량, 각종 (예비)인증

5) 소규모 지하안전영향평가 이행(필요시, 전문기관 대행 가능) 및 기관 협의내용 반영

6) 사후설계 관리업무(설계의도 구현) [도면작성(세부상세도) 포함]

7) 주민설명회, 설계보고회 및 각종 심의 등 업무수행(대행) 및 자료 작성

8) 설계의 경제성 등 검토(VE), 설계의 안전성 검토 등 설계검토 업무의 도서작성 및 업무지원

9) 기타 본 과업에 필요한 제반사항

차. 사업기간 : 착수일로부터 준공일 까지(공휴일 포함)

1) 기본 및 실시설계 : 계약 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

※ 기본설계 : 착수일로부터 90일 이내

※ 각종 심의, 협의 등에 소요되는 기간은 발주처와 협의하여 과업일수에서 제외할 수 있음

※ 본 과업기간 내 (예비)인증 및 취득, 소규모 지하안전영향평가(필요시)를 이행하여야 함

2) 사후설계관리 용역 : 공사 준공일 까지(발주, 시공, 준공 단계 설계 지원)

카. 발주기관 : 부천도시공사 (도시개발부)

주  소 : 경기도 부천시 소사로 482, 부천종합운동장 1층

이메일 / 연락처 : ggatuli@naver.com / 032-340-0797

4. 응모방법 및 참가자격

가. 공모방식 : 일반 설계공모

1) 별도 규정사항 외에는 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제42조의 4에 의한 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준”[행정안전부 예규 제116호 (2020.6.12.)] 및 “건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호, 2019.4.30.)에 의함

나. 응모자격

1) 건축설계는 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고 같은법 제23조에 따라 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설등록(신고)를 필한 업체로 관계법령에 결격사유가 없어야 하며, 대표업체는 건축분야 업체로 함

2) 응모방식은 단독 또는 공동도급(공동이행방식) 가능하며 공동도급으로 응모 시 2개사 이내로 하되, 국내건축사 중 60% 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 함(동일 건축사사무소 내 공동대표일 경우에도 대표 1인을 정하여야 하며, 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

3) 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 1)의 건축사사무소개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능 함. 단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속 됨

4) 설계공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 함

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 「기술사법」 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 필한 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체

또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

5) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동도급 하는 것은 불가함

6) 참가 등록(응모 신청)한 자에 한함

다. 응모자격 제한 등

1) 공고일 기준으로 휴․폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 공모에 참가할 수 없음

2) 중복 응모 시 참가자격을 박탈함

5. 공모 추진일정

구 분	추진일정	내 용
참가 등록(응모 신청)	2020. 7. 23.(목) (10:00~18:00)	▫장소 : 부천도시공사 경영기획부(1층) ▫직접 방문 접수(우편, 팩스 접수 불가) ▫TEL : 032-340-0887
질의서 접수	2020. 7. 24.(금) (09:00~18:00)	▫[서식12]에 의한 서면질의(1회에 한함) ▫방법 : 이메일 접수(질의서 수신여부 반드시 확인)
질의서 회신	2020. 7. 30.(목)까지	▫부천도시공사 홈페이지 - 공지사항 게시 (기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신)
공모안(작품) 접수	2020. 9. 15.(화) (10:00~18:00)	▫장소 : 부천도시공사 도시개발부(1층) ▫직접 방문 접수
공모안(작품) 심사	2020. 9. 24.(목)	▫설계공모 심사위원회 심사 ▫일정 변경 시 별도 공지
심사결과(당선작) 발표	2020. 9. 28.(월) 11:00	▫부천도시공사 홈페이지 - 공지사항 게시
공모안 반환	2020. 9. 28.(월) ~ 10. 8.(목)	▫당선작 등 입상작은 반환하지 않음 ▫기간 내 미반출시 임의 처분

가. 추진일정

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 홈페이지에 게시 및 별도 통보

※ 참가등록(응모 신청)자에 한해 공모 가능

※ 현장설명회는 개최하지 않음(공모지침서 및 과업내용서로 갈음)

나. 참가 등록(응모 신청)

1) 일    시 : 2020. 7. 23.(목) 10:00 ~ 18:00

2) 접 수 처 : 부천도시공사 경영기획부 (부천종합운동장 1층), TEL : 032-340-0887

3) 등록방법

- 응모 신청서를 작성하여 직접 제출(우편 및 팩스 접수 불가)

- 대리인(소속직원에 한함)이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

4) 등록 시 구비서류(신분증 지참)

① 설계공모 응모 신청서 1부【서식 1】

② 설계공모 참여자 명단 1부【서식 2】

③ 대표자 선임계 1부【서식 3】 (공동응모일 경우에 한함)

④ 공동수급 표준협정서 1부【서식 4】 (공동응모일 경우에 한함)

⑤ 서약서 1부【서식 5】

⑥ 보안각서 1부【서식 6】

⑦ 청렴서약서 1부【서식 7】

⑧ 사전접촉 금지 서약서 1부【서식 8】

⑨ 사용인감계【서식 10】및 인감증명서 (법인의 경우 법인인감) 각 1부

⑩ 위임장【서식 11】및 재직증명서(신분증 지참) 각 1부 (대리 응모에 한함)

⑪ 건축사 면허증(자격증) 사본 1부

⑫ 국외 건축사자격증 사본 1부 (외국건축사 참여할 경우에 한함)

⑬ 건축사업무신고필증 사본 1부 (법인인 경우 대표자 등록증 사본)

⑭ 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부

(외국건축사의 경우 「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

⑮ 행정처분사실조회서(해당분야 협회 또는 공인기관 발급) 1부 (모든 참여업체)

※ 사본 제출 시‘사실과 상위 없음’확인필(대표자 인장 날인)

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

다. 질의 및 회신

1) 질의접수 : 2020. 7. 24.(금) 09:00 ~ 18:00

2) 접수방법 : 【서식 12】 서면질의서를 이메일(E-mail)로 제출

3) 이메일(E-mail) : ggatuli@naver.com (전화 : 032-340-0797)

4) 유의사항

① 메일 제출 시 질의서 수신 여부를 확인(유선)하여야 함. 단, 접수일 09:00∼18:00이내 도착 분(메일 도착 시간, 접수부서 입실 시간)에 한하여 유효함

② 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

③ 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

5) 회신일자 : 2020. 7. 30.(목) (기한 내 접수된 질의서에 한하여 회신)

① 방    법 : 부천도시공사 홈페이지 / 알림마당-공지사항 게시

② 유의사항

- 질의사항에 대한 우리공사의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니 할 수 있음

- 수신자 회신 사항을 확인하지 아니한 사항에 대해서는 발주처가 책임지지 아니함

③ 기타

- 질의내용은 그 접수여부를 담당자에게 반드시 유선확인 하여야 하며, 오류 및 미확인 등에 의해 응답 할 수 없는 경우에는 답변하지 아니함

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 부천도시공사 홈페이지를 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음

라. 공모안(작품) 제출

1) 제출일시 : 2020. 9. 15.(화) 10:00 ~ 18:00 까지

※ 지정된 시간 이외에는 일체 공모안 접수를 받지 않으니 각별히 유의할 것

2) 제출장소 : 부천도시공사 도시개발부 (부천종합운동장 1층)

3) 제출방법 : 직접 방문접수(우편접수 불가)

4) 제출서류 (모든 제출 서류의 종이는 흰색으로 한다.)

① 설계공모안 제출서【서식 13】A4(210㎜× 297㎜) 1매

② 설계도판 A1(597㎜× 841㎜) 3매 이내

※ 하나의 묶음으로 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

③ 설계도면(설계설명서 포함) A3(420㎜× 297㎜) 11부(사본)

④ 위 내용(② ~ ③)을 저장한 CD 또는 USB 1EA

※ 인식표시 없이 설계도서(설계도면)와 함께 포장한다.

⑤ 응모 신청서 접수증 1매

⑥ 사전접촉 여부 확인서【서식 9】A4(210㎜× 297㎜) 1매

⑦ 당선작 확인용 설계도서(원본) 1부(설계도면 - 업체명 기재), 밀봉

※ 모든 제출 서류의 종이는 흰색으로 한다.

5) 유의사항

① 응모도서는 제출기간 마감시간까지 직접 제출하여야 하며 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없음

② 참가등록(응모신청)을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

③ 응모도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소 등)도 하지 말아야 하며 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지 전 기간 동안 걸쳐 적용됨

④ 1개 건축사사무소(공동응모 포함)에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능함

⑤ 제출된 공모 안이 없거나 1개만 제출된 경우 재공모 또는 공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

마. 심사 및 당선작 발표

1) 심사일시 : 2020. 9. 24.(목)

2) 결과발표 : 2020. 9. 28.(월) 11:00[부천도시공사 홈페이지 게시(알림마당-공지사항)]

2		과업의 주요내용

1. 과업의 전제조건

가. 예정 총공사비 16,608백만원(VAT 포함) 미만으로 설계하여야 함(초과 시 감점)

나. 응모자는 관련법규를 면밀히 검토하여 관계규정에 위반 없이 설계하여야 함

다. 응모자가 제출한 계획안은 발주기관의 요구가 있을 경우 객관적 근거를 제시할 수 있어야 함

2. 과업의 내용 및 범위

가. 체육시설

1) 주민들의 건강 증진과 여가생활의 활성화를 위한 체육시설 도입.

2) 운동, 이벤트, 휴게기능이 결합할 수 있는 체육시설 조성.

3) 생활형 SOC시설에 적합한 주요시설(국민체육센터 내 수영장, 헬스장, GX실 등)의 균형적 계획.

4) 장애인 및 노약자, 어린이, 청소년 등 전 계층에 걸쳐 모두 이용 가능한 시설 도입.

나. 휴게시설

1) 각각의 운동시설에 이용자들의 휴식을 위한 쉼터 계획.

2) 예술과 명상이 어우러져 휴식과 여가를 즐기는 문화예술공간.

3) 일조권 제한에 따른 이격거리와 후퇴공간을 활용한 옥외 휴게공간 조성 및 옥상의 유휴공간을 이용하여 휴식을 제공하는 정원(쉼터, 풋살장, 조경시설 등) 조성.

4) 이용자가 일시에 집중하는 외부공간(광장, 휴게공간 등)은 차량으로부터 안전한 공간으로 조성.

다. 복지시설

1) 생활형 SOC시설에 적합한 주요시설(건강생활지원센터, 다함께 돌봄센터) 계획.

2) 접근성이 용이하고 위험요소가 없는 곳에 도입.

3) 다함께 돌봄센터

- 「환경보건법」시행령 [별표2] ‘어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준’ 준수.

- 어린이와 보호자 모두를 위한 보육 및 놀이 공간 조성.

- 활동적인 모험놀이 및 다양한 사고와 풍부한 상상력을 자극할 수 있는 체험학습 놀이 공간 및 시설 안전성 검토.

4) 건강생활지원센터 : 건강증진실 및 신체활동 프로그램의 연계 고려.

라. 조경시설

1) 친환경 수목 계획을 통한 외부공간 상징성 및 휴식 · 편의 · 커뮤니티 공간 제공, 친환경 가로 등 경관 그늘 및 보행로 조성.

2) 수목식재를 통해 체육시설 조성 시 결여될 수 있는 조경공간을 흥미롭고 다양한 경관으로 연출.

3) 시설지 내 조경 식재 공간을 최대한 계획하여, 쾌적한 체육센터 유도.

4) 주변으로부터의 경관과 휴식, 실제적 이용을 고려하여 배치.

마. 관리/편익시설

1) 체육센터 내 기반시설로 위치 및 전체적인 기능상의 배분과 연계성을 감안하여 배치.

2) 지상층의 주민접근이 용이한 위치는 주민 편의시설을 우선적으로 조성하여 공공성 확보.

3) 서비스의 편의를 고려하여 가능한 한 주동선에 가까운 곳에 배치하되, 시설 간의 상호 부정적인 환경 영향이 초래되지 않도록 함.

4) 운영 활성화를 위한 온라인 접수 시스템 및 진입게이트(스피드게이트) 설치.

5) 수요에 적합한 탈의실 내부수납(500~600개 이상) 및 샤워기(70~90개 이상) 조성을 통한 이용객 편의성 고려.

6) 수영교육 공간 이용객 및 학부모 대기공간을 위한 관람 공간 조성.

7) 설계 초기 단계에 기후 및 부지 특성을 분석하고 환경 친화적인 배치 및 매스 형태 구성(Pre-Passive Design)

- 겨울철 남향 일사를 최대한 활용할 수 있는 배치 및 창호 계획

- 열손실을 줄이고, 공사비 저감을 위한 합리적 외피면적 계획(A/V)값 1미만 권고(산출식 제출, 【서식 21】참조)

A/V값 – 외피면적/부피 : 건물에서 요철이 많은 형태인지 비교하기 위한 지표로 사용됨.

8) 자연열의 재이용, 차양을 이용한 일사차단 등 최소한의 설비에 의존하면서도 적절한 실내 온도를 유지하는 고단열(에너지 요구량 최소화) 건물계획(Passive Design)

- 고단열, 고기밀, 고성능창호, 외부차양, 열교환 환기장치, 열교 없는 디테일(결로,  곰팡이 예방)

9) 고효율기자재 사용, 신재생에너지 활용 등 에너지 향상 및 자립을 위한 경제적  제로에너지 설계(Active Design)

10) 누적정보(Track Record)를 활용한 유지관리 시스템 구축데이터 수집 및 활용을 위한 디자인

11) 건물에너지관리시스템(BEMS) 구축 계획

바. 세부시설규모(규모설정 예시는 다음 표와 같으나, 보다 합리적 ‧ 창의적인 계획안 제안 가능)

구 분	시설 세부기능	면적(㎡)	비 고
합 계		6,730
지상6층	헬스장	450	[헬스장] - 1일 예상 수요인원 409명 - 유산소 / 웨이트 / 스트레칭 시설 운영 - 전신거울 1면 이상 설치
	공용	200
지상5층	G.X실	500	[G.X실] - 1일 예상 수요인원 451명 - 장애물 없는 공간 운영 - 전신거울 설치 및 흡음, 방음시설 도입
	공용	200
지상4층	건강생활지원센터	620	[건강생활지원센터] - 1일 예상 수요인원 99명 접수 공간 및 건강생활실천 ‧ 만성질환관리실 등 기본 사업 공간과 교육실, 주민 참여실, 건강증진 사업실 등 용도별 공간으로 구성
	공용	180
지상3층	주차장	800	[주차공간] 장애인 주차(1대) 포함 법정 주차면수 이상 설치 운영
	공용	50
지상2층	주차장	940
	공용	60
지상1층	다함께돌봄센터	100	[공용_로비] - 만남 커뮤니티 공간 검토 - 운동용품 판매 공간 검토 [다함께 돌봄센터] - 1일 예상 수요인원 22명 - 초등학교 돌봄시스템 강화 [주차장_옥외]
	관리실	50
	공용	350
지하1층	관람실 및 휴게실	70	[관람실 및 휴게실] - 고정형으로 수영장 투시 가능 공간 - 진입레벨에서 접근이 용이한 곳에 장애인석 배치 - 휴게 공간 운영 [샤워/탈의실] - 샤워기(남:30개 이상) - 락카(남:200개 이상)
	샤워실(남)	110
	탈의실(남)	110
	물품보관실(남)	60
	공용	230
지하2층	수영장(25m 5L)	680	[수영장] - 1일 예상 수요인원 871명 - 25m 5레인(수심 1.1~1.3m), 층고 4.5m 이상 확보 - 준비운동 ‧ 강습공간 운영 [샤워/탈의실] - 샤워기(여:45개 이상) - 락카(여:300개 이상) - 파우더룸 운영 [강의실 및 준비실] - 수영 강사 휴식 공간 - 강의 (개발)공간 운영
	샤워실(여)	130
	탈의실(여)	130
	물품보관실(여)	70
	강의실 및 준비실	40
	공용	200
지하3층	기계/전기실	340	[기계/전기실] 설비관제 제실/지열난방 및 태양광 설치 운영 [공통] - 장애인용 ELEV 설치 운영 - 장애인 남, 녀 화장실 별도 설치 운영
	공용	60

* 면적은 체육시설 특성 및 이용자의 편의에 따라 가감 가능(전체 연면적의 ±5% 범위 내)

** 건축물은 정방형 ‧ 장방형 등 효율적이고 실용적인 배치계획으로 권장

*** 각 소요실의 세부용도는 조정 가능하고, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 함

3		분야별 설계 및 제안서 작성 지침

1. 일반사항

가. 역곡 다목적 체육센터는 내구성, 시공성, 효율성, 안전성, 친환경성 등을 갖춘 시설로 시설 이용객의 최대 편의를 고려한 운동시설로 계획한다.

나. 주차시설과 체육시설(수영장)의 기능 확보와 안전성, 경제성 등 합리적 공간 설계를 위해 창의적인 구조계획을 제안한다.

다. 참가자는 현장을 답사하여 현장조건을 충분히 조사, 분석한 후 계획하여야 한다.

라. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

마. 참가자는 국내외 다양한 유사사례를 충분히 조사‧분석하여 그 내용을 설계에 반영하여야 한다.

바. 영구적이고 내구적이며 원활한 유지관리를 위한 자재를 선택하고, 수급이 원활하지 않아 정상적인 공정을 방해하거나 지연이 발생할 수 있는 건축자재의 사용은 배제한다.

사. 구조물 형식은 철근 콘크리트 또는 철골구조를 검토하되, 현장여건 등을 고려하여 경제성, 시공성, 효율성 등을 종합적으로 비교 검토하여 발주처와의 협의를 거쳐 최종 결정한다.

아. 체육관은 다양한 체육활동에 이용될 수 있으므로 이용률, 편의성, 타당성을 검토하여 최적의 시설이 되도록 노력하여야 한다.

자. 각종 편의시설(부대시설) 및 위생시설은 이용자들이 편리하게 사용하기 쉽도록 합리적인 계획이 이루어질 수 있도록 한다.

차. 부천시 공공건축물 가이드라인 및 공공시설물 가이드라인을 참고하여 부천시 공공건축물에 공적 이미지를 부여하고, 기존 가로 활성화 및 사업지의 특수성이 감안된 설계안을 계획하여야 한다.

카. 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위배되지 않도록 한다.

타. 각 시설은 전기, 통신. 기계 등에 이르기까지 사무자동화, 통합보안시스템 등 최신식 자동 관리가 될 수 있고 에너지 절약형으로 계획한다.

파. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주처의 해석에 따른다.

2. 단열 및 유지관리기준

가. 시설 및 설비는 유지관리가 용이해야한다.

나. 자재 등은 유지관리에 소모되는 소모품이 적게 들어야 하고 보수용 자재가 쉽게 확보될 수 있는 것이어야 한다.

다. 각 시설 및 설비별로 관리 및 보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간을 충분히 확보한다.

라. 추후 배관(덕트) 등의 보수 및 유지관리를 위한 공간을 확보한다.

마. 건축물 내구연한보다 짧은 전기･기계설비 등은 건축물을 사용하면서 쉽게 교체가 가능하도록 설계에 반영하여야 한다.

바. 천장재 등을 포함한 각종 마감재 설계 시 주요부재를 수시 점검･조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구 혹은 마감 방법 등을 강구 하여야 하며, 필요시 조사･점검 통로를 설치하여야 한다.

사. 외피 단열은 건축법규에서 규정하고 있는 지역별, 부위별 열관류율 이하 또는 단열재 두께 이상으로 하여야 한다.

아. 건물 외피 모서리 부분은 열교 현상이 일어나지 않도록 단열재를 연속적으로 설계한다.

자. 최하층 및 지하 구조체는 단열성능을 저해하는 수분의 이동이 없도록 방습 층 및 방수 설계로 한다.

차. 건물 유지관리 등에 필요한 관리 인력이 최소화되도록 하여야 한다.

3. 건축분야

가. 기본방향

1) 다양한 이용자 욕구 수용

- 생활체육의 장으로서 다양한 연령층을 대상으로 활동성, 활동 집단의 규모 등을 고려하여 계획.

2) 복합화를 통한 시설효율 증대

- 운동, 휴게, 놀이 등의 여가활동 및 보육, 건강지원 등 복지활동이 유기적 연계성을 가질 수 있도록 시설의 다양화 모색.

- 체육시설 유지관리 시 용이성 확보.

3) 공원관리‧지원

- 효율적 시설배치 및 이용시스템 조절을 통한 체육시설 이용자 및 인근 주민의 편의성 제공.

- 녹지자원의 확보를 통한 자연친화 및 생태환경 체험기회 제공.

- 시설지의 조경을 최대한 확보함으로써 대상지의 공원성격을 향상.

나. 설계 시 고려사항

1) 건축과 실내건축, 관리운영계획이 상호작용 가능하고 연계성을 갖춰 효과적으로 운영될 수 있도록 설계를 한다.

2) 건축법 및 기타 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설계하여야 한다.

- 「건축법」 시행령 제119조에 따라 지상층 주차장(해당 건물의 부속용도인 경우)은 용적률 산정 시 연면적에서 제외.

- 「건축법」 시행령 제34조에 따라 직통계단 2개소 이상 설치.

- 「건축법」 제61조에 따라 일조권 적용을 고려한 계획 등.

3) 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA), 통합보안시스템(IS) 등 최신식 자동관리가 될 수 있고 에너지 절약형 기술을 최대한 적용하여 설계한다.

4) 사업의 추정 공사비를 분석하고 경제성과 수익성을 최대한 고려한다.

5) 지질조사(탄성파 시험), 측량(부지경계, 현황측량) 및 조경계획을 고려하여 설계한다.

6) 인위적인 환기가 아닌 자연적인 환기로 쾌적한 공기질이 유지될 수 있는 방안을 도출하여야 한다.

7) 향후 공간 활용 및 재배치를 고려하여 체육관 사용에 적합한 건축구조기준으로 설계한다. (건축물의 하중 충분히 고려)

8) 친환경 자재 사용 및 신재생에너지 적극 활용한다.

- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

- 에너지 절약형 설계를 위한 창호, 내․외벽 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조를 지향

9) 친환경 제로 건축물 계획으로 건물외부로 유출되는 에너지를 최소화한다.

10) 정보화 기능에 맞도록 설계 : 설계 시 전산망 구축을 위한 통신시설을 반영한다.

11) 장애인 등 이동약자 엘리베이터(장애인용 기준) 설치로 수직 동선을 계획한다.

12) 최소 관리 인력으로 운영할 수 있도록 건축물의 출입구는 최소화한다.

13) 지상 주차장의 분진, 진동, 소음 등으로 인해 인접 주거지역의 피해 및 시설 이용자를 위한 쾌적한 외부공간 조성에 제약이 예상되므로, 이를 고려하여 계획한다.

14) 본 시설의 원활한 순기능 및 쾌적한 실내환경 조성, 이용자 편의 및 활용성 제고를 위해 운동시설에 적합한 공용면적(기계․전기실 포함, 35% 이상) 확보를 권장한다.

다. 배치 및 동선계획

1)    본 사업부지는 단변 폭이 짧아 대공간 조성을 위한 여유공간이 부족하고, 또한 원도심 주택가 중심에 위치하여 건축물 배치 및 규모 등에 있어 공간 활용도를 높일 수 있는 공간 계획 구상 및 공사에 따른 민원에 대비하여야 한다.

2) 지상층(1~3층) 주차장을 조성함에 있어 영유아, 노인 등 이용자 편의 ‧ 안전을 위한 보차분리 계획 및 보행통로 확보 등 보행친화적 외부공간이 조성되도록 계획한다.

3) 주 진입구 우측으로 지상 주차구역이 위치하며, 단순화된 보행 및 차량 진출입 동선과 디자인을 검토하고, 주차진입공간과 출입공간의 분리가 되어야 한다.

4) 주거지 인접에 따른 구조안전성 확보, 공사 차량 및 자재 반‧출입, 작업반경을 종합적으로 고려하여 계획하고, 주변 주거지역과의 이격 거리가 충분하도록 계획한다.

5) 본 부지는 좌우로 지봉로 107번길과 115번로의 도로에 접하여 있으나, 도로폭이 협소하여 차량 교행 및 입‧출차 시 건축 후퇴를 통한 실질적 도로폭 확보 및 차량회전 반경을 고려한 주차장 입‧출구 처리를 계획한다.

6) 시설물의 배치는 수요추정에 의한 시설규모 및 토지이용계획에 적합하도록 배치한다.

7) 차량 동선과 보행자 동선을 적절히 고려한 주차장을 배치하고, 사업대상지 부근의 지역 주민과 증가하는 시설방문객을 고려하여 법적 주차면수 이상 주차면수를 확보한다.

(주차단위구획 : 주차장법 시행규칙 [국토교통부령 제498호, 2018. 3. 21., 일부개정]에 따라 계획)

8) 각종 서비스 차량 및 비상 시 긴급차량 출동을 고려한 주차공간을 계획한다.

9) 사업대상지 부근의 지역주민과 증가하는 시설방문객을 고려한 보완적 주차계획을 수립한다.

10) 보행동선, 차량동선, 서비스동선, 비상 시 대피 및 소방진입용 동선 등은 각각의 특성에 맞게 구분하여 계획하고, 피난 시 효율적인 동선을 고려한 출입구를 계획한다.

11) 시설별 이용시간에 따라 개별 운영이 가능하도록 동선, 공간 및 설비계획을 반영한다.

12) 센터 내 충분한 면적의 커뮤니티 공간을 계획한다.

13) 영유아 및 어린이와 보호자 동반 이용을 고려한 공간계획이 필요하다.(휴게실, 수유실 등)

14) 서비스 공간 및 하역 공간이 과소하거나 누락되지 않도록 유의한다.

라. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성을 확보한다.

2) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

3) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(출입문 슬라이딩 도어, 장애자용 화장실 등)을 계획한다. (무장애 공간으로 설계)

4) 각종 시설물은 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하고 경제적인 설계가 되도록 평면을 구성한다.

5) 청소 인부 등 용역자 등이 이용할 수 있는 휴게 공간을 적정한 위치에 배치토록 계획한다.

6) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획한다.

마. 입면계획

1) 시설의 각 층별 내부 프로그램 및 기능, 규모 등 공간과 디자인의 유기적인 연관성을 고려하여 입면을 계획하고, 적합한 재료, 색채 계획 등을 검토한다.

2) 안정감 있는 규모로 용도 및 기능을 고려한 실용적이고, 창의적인 입면을 계획하고 마감재료를 명기한다.

3) 대상지를 포함한 주변 지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 경관 특성을 반영하여 계획한다.

4) 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

5) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 건축물과 외부환경 건축적 요소의 의장성을 고려한 통합디자인 수립한다.

6) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

7) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열 손실을 방지하고 소음 등의 영향이 없도록 설계하여야하며, 풍압과 지진 등의 외력에 충분히 대응할 수 있어야 한다.

바. 단면계획

1) 복지시설과 운동시설은 시설 이용자 특성과 운영상 효율성을 고려한 조닝구분이 필요하다.

2) 층고는 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 설계를 계획한다.

3) 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단의 재료계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영한다.

4) 각 시설별 단면을 볼 수 있도록 평면의 수직선상의 종, 횡단면 계획을 검토하여 공간별 규격에 따른 공간 볼륨을 확인한다.

4. 설비분야

가. 설계 시 고려사항

1) 초기 투자비, 운전 경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 각 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 자동화 된 운전관리를 통하여 업무효율을 극대화하고, 최소요원으로 운영관리가 가능하도록 계획하여야 한다.

5) 에너지 및 수자원 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식으로 계획한다.

6) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

7) 신기술, 신공법을 적극적으로 반영한다.

나. 에너지, 열원 설비

1) 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

2) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

3) 건축물의 에너지 절약 설계기준 및 공공기관 에너지 절약 추진지침 및 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 등 정부의 에너지 절약 정책과 환경오염 관련 정책을 적극 수용하여 환경 친화적으로 계획한다.

4) 신재생에너지 공급 의무 비율에 맞춰 본 시설의 외부 디자인과 지역적 특성을 고려하여 적정한 방식을 채택하여야 한다. 신재생에너지 공급 의무 비율이 증가됨에 따라 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 디자인이 진행되지 않도록 현실성 있는 시스템 계획을 제안한다.

다. 냉․난방 공조 설비

1) 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지 절약형 설비방식으로 계획한다.

2) 기계실 장비 및 기기는 적정하게 배치되도록 계획한다.

3) 가급적 중앙공급식 난방시설을 갖추도록 하며, 냉방시설은 필요 시 패키지 형태로 설치 가능하도록 전기설비를 계획한다.

4) 설치되는 설비 및 시설은 이의 운영 및 관리에 고도의 전문지식이 요구되는 시스템이 사용되어서는 안되며 일반인이 쉽게 유지 관리하도록 한다.

라. 위생 설비

1) 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 선정한다.

2) 배관경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

3) 절수형 설비기구를 계획한다.

마. 소방 설비

1) 화재발생 시 초기 진압이 가능하고, 연기확산을 최소화하도록 계획한다.

2) 유사 시 인명피해를 최소화하고 건물의 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

3) 각 실의 용도별 소방 설비 기준에 적합하도록 계획한다.

바. 환기 설비

1) 각 실별로 적절한 환기방법을 검토하여 계획한다.

2) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고, 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 계획한다.

4. 토목분야

가. 설계 시 고려사항

1) 주거밀집지역이므로 대상지 주변의 현황을 면밀히 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계한다.

2) 부지 내의 지하에 매설된 제반시설물(암반 및 지하수)의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강방법을 제시한다.

3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정한다.

4) 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사 목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정한다.

5) 중축 부위 배수는 기존 배수로에 연결하여 표면에 물이 고이지 않도록 설계한다.

5. 조경분야

가. 설계 시 고려사항

1) 조경공사 설계에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정(대지면적의 15% 이상 확보 등)을 준수하고, 전체부지에 대한 조경계획(Master Plan)을 실시하여 녹지공간을 적정하게 배분하여야 하며, 인근 경관녹지 및 공원과의 연계성을 충분히 고려하여 계획한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며, 주변 환경과 조화를 이루고 사계절 변화를 느낄 수 있도록 다층식재로 계획한다.

3) 수목 선정 및 시설물 선정 시 체육관 여건에 적합한 생태적 특성을 고려하고, 효율적인 유지관리가 될 수 있도록 계획한다.

4) 조경시설물 및 수목식재 표현은 토지이용계획, 배치계획, 수목식재 계획, 조경시설물 계획, 통선계획 등에 포함시켜 설계한다.

5) 옥상의 유휴공간에 정원(쉼터, 풋살장, 조경시설)을 설치할 수 있도록 면적을 확보한다.

6) 건물 테라스 부분은 식재 조경하여 생태 건축물 이미지를 고려한다.

※ 시설별 공간 운영방향

구 분	시설 설치 목적 및 운영방안 등
수 영 장	일반인, 복사골 꿈나무 수영교실의 생존수영과 장애인의 재활 수영을 동시에 진행 할 수 있도록 시설을 갖추어 25m×5레인으로 조성하여 수영교실을 운영 ※ 수심은 장애인 및 초등학생, 성인 등 다양한 연령층을 고려하여 적정수심 1.1m~1.3m로 적용(층고는 쾌적성과 개방감을 위해 4.5m 이상 확보)
체온 유지실	갑작스러운 체온변화에 따른 심정지 및 신체변화를 방지하기 위해 체온 유지실을 설치
샤워/탈의실	수영에 필요한 수영복 탈의와 환복을 위한 탈의실 및 수영 전ㆍ후 이물질 세척과 수온 적용을 위해 샤워시설 설치(이용자 동선이 지나치게 길어지지 않도록 유의) ※ 샤워, 탈의시설은 수영장 사용 인원수와 여성의 샤워 및 탈의시간 등을 고려하여 여성 샤워/탈의공간의 비율을 높임(남성의 약 1.4배 확보)
강사대기실	강사들의 휴식과 강의 개발을 위해 대기실을 구성하여 보다 내실 있는 수업을 진행
참관공간	복사골 꿈나무 수영교실의 초등학생 학부모를 위한 참관 공간 확보
장애인탈의실	장애인들은 일상복과 수영복을 환복하기 어려워 별도로 탈의실을 구성하여 편의시설을 설치, 보다 원활히 재활스포츠(수영)을 즐길 수 있도록 별도의 탈의실 설치
매 점	수영장을 이용하는 시민들을 위한 편의 시설로서 건물 내에서 별도의 공간을 마련하여 음식을 취식할 수 있도록 매점을 구성
기전실 및 중앙감시실	건물 내 전기, 수도, 통신, 기계 등의 제어 및 시설정비를 위해 설치
G.X 실	그룹 운동 공간으로 에어로빅, 발레, 댄스, 댄스스포츠, 요가 등 프로그램 운영 ※ 다목적 공간으로 가변식 벽체를 활용하여 공간을 자유롭게 이용 가능하도록 배치
헬스장	유산소 및 웨이트, 프리웨이트, 스트레칭 등 운동 유형별 프로그램 운영 ※ 단일 공간으로 하나로 통하는 평면 배치
건강생활 지원센터	지역수요 및 여건을 반영한 지역사회 통합건강 증진사업(금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 구강, 심뇌혈관, 한의약 등)내 지역특화사업 개발 및 추진 ※ 건강 증진실 및 신체활동 프로그램 연계를 고려한 공간 배치
다함께 돌봄센터	가이드라인 규정을 참고하여 전용면적을 확보하고, 방과 후 돌봄서비스에 적합한 놀이공간(활동실), 사무공간, 조리공간, 화장실 등을 각각 설치 ※ 아동 1인당 3.3㎡ 최소 면적기준 적용으로 최소 66㎡ 이상 전용면적 확보
옥상정원	지역주민들에게 휴식을 제공할 수 있도록 체육센터 상부에 옥상정원 조성 (풋살장, 옥상쉼터, 조경시설 등 편의시설 조성)
홀(hall)	행사 전후, 비상시 다수가 일시에 집중되는 시설이므로 이용편의 및 대피를 고려한 적정 홀(hall) 계획 및 대피시설 반영

4		설계공모 도서 작성 및 제출

1. 제출도서

구분	종류	규격	수량	비고
1	설계공모안 제출서	A4(210x297mm)	1매	[서식 13]
2	심사용 설계도판	A1(841㎜×594㎜)	3매 이내
3	설계도면(설계설명서 포함)	A3(420x297mm)	11부	30장 이하
4	CD-ROM 또는 USB	설계도판(JPG), 설계도면[도면(DWG), 설명서(HWP) 및 PDF]	1EA
5	응모신청서 접수증	-	1매
6	사전접촉 여부 확인서	A4(210x297mm)	1매	[서식 9]
7	당선작 확인용 원본 설계도서	원본 설계도면	각 1부	업체명 등 기재

2. 일반사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 대부분은 흑색의 무채색으로 표현하되 컬러를 사용할 수 있는 부분에 한해 색상을 이용하여 표현할 수 있음

나. 모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철제본만 가능

다. 방위와 축척은 각 도판 및 도면의 좌측상단에 정확히 표기

라. 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기하여 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재(간지 불가)

마. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용  ※ 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

바. 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

사. 심사용 설계도판(전면), 설계도면(표지)에 심사 시 사용할 심사번호 기재란을 우측 상단에 흑색으로 표기 (【서식14】참조)

아. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안 됨

3. 심사용 설계도판 : 3매 이내

가. 규격 : A1(841mm X 594mm) / 두께 10mm 백색 폼보드판(테두리 없이 부착, 장변 가로로 작성)

※ 축척은 응모자 임의로 정할 수 있으며, 액자나 기타 장식물은 부착 불가

나. 설계개요, 배치도, 각 층 평면도, 입면도, 단면도, 특화계획도, 외부 투시도 및 내부 투시도(랜더링하지 않은 3차원 이미지, 사용 프로그램 제한 없음) 각 1컷

다. 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능(단, 투시도는 컬러 표현 가능)

4. 설계도면(설계설명서 포함) : 11부 (원본 1부 별도)

가. 규  격 : A3(420mm X 297mm)로 테두리 없이 단변 좌철(장변 가로로 작성)

※ 스프링, 클립 등 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능

나. 재  질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함(무광택)

다. 분  량 : 총 매수 30쪽 이하로 함(앞․뒤 표지를 포함하지 않음, 간지 및 양면인쇄 금지)

라. 편집 방법

투시도를 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

표지는【서식15】을 변형 없이 사용 (글씨체 : HY중고딕체)

도면상의 글씨(숫자포함)는 HY중고딕체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정

1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성

마. 구성 예시(도면의 경우, 각 페이지 우측에 설계 설명 가능)

편철부분	도면	설계 설명
		내용 작성 1. 2 3

편철부분	법규검토서 (서식19)	예정 공사비 개략 내역서 (서식20)

마. 내용 구성

구분	내용 및 순서		세부사항	비고
	1	앞표지	【서식15】활용
	2	목차	페이지 기재
설계 설명서	3	입지현황 및 분석	-	흑백
	4	설계개요	건축개요 및 시설현황【서식17】, 층별 세부용도 및 면적(산출근거 포함)【서식18】
설계 도면 설계 도면	5	투시도	주요부 눈높이 레벨의 내․ 외부 투시도 각 1컷, (렌더링하지 않은 3차원 이미지, 컬러 사용 가능)	컬러가능
	6	배치도	건축물, 도로, 외부 주차장, 주차장 램프, 조경계획 등을 표기	권장축척 1/300~400
	7	평면도	각 층 평면도(지하⇒지상 순), 동선 및 주차계획도 표기	권장축척 1/200
	8	입면도	주요 입면 2면, 주요 마감재료 등 표기	권장축척 1/200
	9	단면도	주요 부분 종.횡단면도	권장축척 1/200
	10	설비, 통신(ICT) 계획	설비 시스템, 체육관 관련 구조, 토목, 설비 계획 등	-
	11	토목, 구조계획		-
설계 설명서	12	건축 디자인 개념	-	컬러가능
	13	체육관 특화 계획	-
				흑백
	14	건축물 인증 전략 계획	인증관련 구체적인 전략 (수행 경험, 전문인력 투입, 확보 방안 등)
	15	기본 및 실시설계 공정표	-
	16	법규검토서	【서식19】참조
	17	예정공사비 개략내역서	건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 / 【서식20】참조
	18	실내․ 외 마감재료표	실내․ 외 주요 마감재료표
	19	A/V값 산출내역서	【서식21】참조
	20	뒷표지	-	내용 없음

※ 내용 구성 순서대로 작성 권장

※ 상기 내용 외에 응모자의 판단에 따라 본 용역에 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 제시된 분량 이내 추가 가능

※ 설계도면(설계설명서 포함)의 쪽수 및 도면축척은 권장사항으로 필요시 조정(감)할 수 있음.

다만, 내용 항목을 누락할 수 없음(감정사항에 해당함)

5. CD-ROM 또는 USB : 1EA

가. 설계도판(JPG), 설계도면(설계설명서 포함, DWG 및 HWP)를 내용으로 함

나. 제출물이 누락될 경우에는 감점 처리

다. 저장되는 모든 파일 크기는 책으로 인쇄가 가능할 정도여야 함(300dpi 이상)

라. 제출도서(설계도판, 설계도면)와 내용이 동일하여야 하며, 내용이 다를 경우 제출도서를 기준으로 평가

6. 제출방법 및 유의사항

가. 제출도서는 직접 방문하여 마감시간 전까지 제출

나. 제출도서는 훼손되지 않도록 백색종이로 포장(봉인)하여 제출하되, 설계도면(설계설명서 포함)은 원본(1부)과 사본(11부)을 분리하여 제출

※ ① 설계도판 묶음 1개, ② 설계도면 각 11부 및 CD(또는 USB) 묶음 1개, ③ 업체명이 기재된 원본 제출도서(설계도면) 1부를 별도 표기가 없는 백색종이로 각각 포장하여 제출

다. 제출도서(부수)가 누락되어 제출되는 공모안은 심사 시 감점 처리함

라. 공모안의 제출은 1회에 한하며 기 제출된 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없음

마. 설계도면 상 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모 참가자 책임으로 함

5		설계공모 심사 및 결과

1. 평가방법

가. 심사위원회 구성(설계공모 시행 공고 시 사전 공개 원칙)

1) 「건축서비스산업 진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조,「건축설계공모 운영지침」제10조, 제11조(국토교통부고시 제2019-196호)에 따라 심사위원을 구성

2) 심사위원회의 구성은 발주기관에서 위촉하는 7인의 심사위원으로 구성하며, 20% 내외의 예비심사위원 추가 선정

3) 설계공모 참가자는 심사의 공정성을 기대하기 어려운 심사위원이 있는 경우 그 사유를 명확히 하여 서면으로 심사위원회 개최 3일 전에 심사위원 기피 신청을 할 수 있음 (【서식16】참고)

나. 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	김영은	부천대학교	본 위원
2	임종엽	인하대학교
3	성기용	동서울대학교
4	김용성	가천대학교
5	김미선	지오디엔디건축사사무소
6	김영운	영건축사사무소
7	장현숙	㈜제이드건축사사무소
8	박영호	부천대학교	예비위원
9	나혜선	세종건축사사무소

다. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 직무를 총괄함(위원장 의결권 있음)

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정사항이 있을 경우 출석위원 과반수 찬성으로 의결 함

4) 심사위원회에서 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있음

5) 평가는 정성적 평가를 하며, 작품 별 점수는 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평가한 점수로 한다. 최고점수ㆍ최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림 함.

6) 설계공모 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 함

라. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식16】을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서【서식16】를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

마. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀 누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서를 제출하여야 함

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음, 녹화, 녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수하여야 함(사전접촉금지)

바. 기타

1) 심사결과 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

2) 심사대상자(실격자 제외)가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모 또는 발주기관이 정하는 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

3) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2. 평가기준 - 심사기준 (100점 만점)

평가항목	세부 사항	배점
배치계획	- 정방형・장방형 구조 등 효율적이고 실용적인 배치 및 토지 활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공간계획	- 내·외부 공간 계획의 특화성 및 적절성 - 동선 및 기능 배분의 독창성 및 타당성 - 적정 소요실 면적 및 이용의 효율성 자연채광 및 자연환기를 위한 공간계획의 우수성	30
경관 및 주변과의 조화	주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 입면 디자인 계획의 우수성 색상 및 재료 계획의 적절성 주변 환경(소음 등)을 고려한 건축 계획	20
기술 및 유지관리계획	- 시공계획의 적정성 및 실현 가능성 건물 구조 및 공법의 우수성 (기술성, 안정성, 경제성 등) 신재생에너지, 저탄소 등 환경 친화적 설계기법의 적절성 비용 절감 등 경제성(건립비용 및 운영비용 절감) 유지관리의 용이성 및 기타 자재의 규격화	25
기타	- 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5

※ 평가기준은 심사위원회의 사정에 따라 조정될 수 있음.

《응모 작품수에 따른 항목별 평가등급 배분》

등급	응모 작품수(개)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16이상인 경우 배분비율
수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10%
우	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	20%
미	0	1	1	1	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	40%
양	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	20%
가	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10%

3. 심사 방법

가. 일반사항

1) ‘건축설계공모 운영지침’(국토교통부 고시)에 따라 발주처에서 구성한 심사위원회에서 공모안을 심사함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

5) 공모목적에 부합하지 않거나 제출물 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

6) 평가기준, 방법, 절차 및 배점 등은 설계공모 심의위원회에서 일부 조정할 수 있음

4. 감점사항

가. 실격처리대상

1) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

2) 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

3) 제출도서(CD 또는 USB 저장 파일명 포함)에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

4) 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

5) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

6) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

7) 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우

8) 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)

나. 감점기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축법 및 관계법규 위반	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정	실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사 위원회 의결로 결정
공모 지침 위반	연면적 허용범위 초과(±5% 초과시) ※ 감점범위 : 6,393㎡ 미만 또는 7,067㎡ 초과	-0.5점
	추정공사비 또는 제안금액의 예산범위 초과	-0.5점
	제출도서 재질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2점/건당
	설계도면(설계설명서 포함) 기준매수 초과	-0.1점/매당
	그 외 지침에 위배되는 사항	-0.1점/건당
	설계도면(설계설명서 포함) 내용 누락	실격 또는 -1점/내용별

다. 감점 및 실격 적용방법

1) 심사위원회의 작품심사 시 발주기관에서 감점 및 실격 대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 감점 및 실격여부를 심의 결정하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외

라. 기타사항

1) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 수 있음

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정

마. 제출도서의 익명성

1) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지

2) 심사용 도서는 심사번호만 기재하고 익명 관리

3) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 비공개

4) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

5) 익명성에 대한 사항을 위반 시 심사에서 제외되며 당선작이나 입상작은 무효처리

6. 심사결과 발표

가. 심사결과는 입상작에 한하여 순위와 회사명을 부천도시공사 홈페이지에 게시

나. 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주처에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음(요청자 관련된 자료만 열람)

7. 입상작 선정 및 입상자 보상

가. 입상작은 3점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정

※ 입상작의 배점이 같을 경우 “공간계획 → 기술 및 유지관리 계획 → 배치계획 → 경관 및 주변과의 조화 → 기타 ” 순으로 높은 점수를 얻은 작품을 입상작으로 선정하되, 그럼에도 배점이 같을 경우에는 심사위원회 투표로 결정한다.

나. 입상작 보상(부가가치세 및 제세공과금 포함)

1) 당선작 1점 : 기본 및 실시 설계권 부여

2) 우수작 1점 : 상금 2,400만원(VAT 포함) 지급

3) 가  작 1점 : 상금 1,800만원(VAT 포함) 지급

※ 입상작은 공모안 심사결과 종합점수 70점 이상인 작품 중 고득점 순으로 선정

다. 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

라. 제출물 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 입상작을 선정하지 아니할 수 있음

6		설계공모 관련 기타사항

1. 저작권 및 작품전시

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령에 따름

나. 제출물의 소유권은 발주처에게 있음

다. 발주처가 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

라. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

마. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

2. 작품 반환

가. 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

나. 응모작은 심사결과 발표일 (또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

3. 당선작 선정 취소

가. 다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권을 공모심사 점수가 높은 입상자 순으로 승계할 수 있음

1) 당선작 설계자가 기본 및 실시 설계 용역권(사후설계권 포함)을 포기한 경우

2) 당선작 선정 후 ‘설계공모’ 내용에 위배되어 입상되었거나 불공정 행위, 제출서류상 허위사실이 확인된 경우

3) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

4) 기타 관련법규, 규정, 지침 및 설계공모지침 등에 관한 사항을 위반한 사실이 확인된 경우

4. 유의사항

가. 공모지침에 기재되지 않은 사항에 대하여는 기타 관계법령, 훈령, 고시, 예규 등에 적합하여야 함

나. 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반조건을 수락하는 것으로 간주함

다. 설계공모지침 내용 중 불명확한 사항은 ‘질의 및 회신’에 따르고, ‘건축 설계공모 운영지침’에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석을 우선으로 함

마. 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 함

사. 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없음

5. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 부천도시공사의 계약기준에 따름

2)	당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 관련법에 의한 설계적격자와 공동도급(분담이행) 계약을 체결하여야 함

3) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 부천도시공사와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 15일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등(우수작), 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

5) 설계계약은 별도의 과업내용서 또는 지침에 의함

나. 설계 진행

1) 당선자는 진행과정 별로 부천도시공사와 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 설계 과업기간 중에 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독관이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

4) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 수행하고 수반되는 설계도서 및 자료는 우리공사에 제공하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 정부 또는 우리시(공사)의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

7		관 련 자 료 (위치도 및 현황)

부지확보 여부	[확보]	부지확보 면적		1,703㎡
부지확보 계획	시유지	지목		대
토지용도	ⱟ 용도지역지구: 제2종일반주거지역, 상대보호구역, 과밀억제권역 ⱟ 건폐율 한도: 제2종일반주거지역 60% 이하 (국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조) ⱟ 용적률 한도: 제2종일반주거지역 230% 이하 (부천시 도시계획 조례 제57조) ⱟ 기타사항: 소로1류(폭10m~12m)(접함), 소로3류(폭8m 미만)(접함)
확인도면			범 례
부지현황	위치도
	대상지 주변 현황

□ 위치도 및 부천시내 체육센터 현황

8		각 종 서 식

【서식 1】 설계공모 응모신청서

【서식 2】 설계공모 참여자 명단

【서식 3】 대표자 선임계 (공동응모 시)

【서식 4】 공동수급표준협정서(공동이행방식) (공동응모 시)

【서식 5】 서약서

【서식 6】 보안각서

【서식 7】 청렴서약서

【서식 8】 사전접촉 금지 서약서

【서식 9】 사전접촉 여부 확인서

【서식 10】 사용인감계

【서식 11】 위임장

【서식 12】 설계공모 서면질의서

【서식 13】 설계공모안 제출서

【서식 14】 심사번호 기재란 규격

【서식 15】 설계도면 표지

【서식 16】 심사위원 기피·회피 신청서

【서식 17】 건축개요 및 시설현황

【서식 18】 층별 세부용도 및 면적

【서식 19】 관련법규 검토서

【서식 20】 예정 공사비 내역서

【서식 21】 A/V값 산출 내역서

【서식 1】 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서
※ 접수번호						(기재하지 말 것)
대 표 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자 등록번호
		대표건축사명								주민등록번호
		소재지								전화번호
										FAX번호
										E-MAIL
공동응모 건 축 사 사 무 소		업 체 명								사업자 등록번호
		소재지								전화번호 (FAX번호)
부천도시공사에서 시행하는「역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모」에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 설계공모 관련 모든 신청서 등에는 설계공모 응모신청서와 동일한 날인으로 함. 2020년 월 일 신청자(대표자) : (인) 부 천 도 시 공 사 장 귀하
			(인)				절 취 선					(인)
「역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모」응모 접수증
접수번호								접수일자							접 수 인
업 체 명								소 재 지
대 표 자				(인)				전화번호
제 출 자				소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 2】 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 부천도시공사에서 시행하는「역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원

2020년    월    일

응모대표자 : 소속           직위          성명             (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 3】 대표자 선임계

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 부천시 「역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모」에 참가하는 대표자로 선임합니다.

2020년    월     일

확인자 :     대표업체 :

주  소 :

대표자 :            (인)

공동응모업체 :

주  소 :

대표자 :            (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 4】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원 중 일부 구성원이 하도급 계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :      %

2. ○○○ :      %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청할 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한 조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자 비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존 구성원이 2인 이상으로써 잔존 구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 그 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2020년   월   일

공동수급 대표자 : ○○○ (인)

공동수급 응모자 : ○○○ (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 5】 서약서

서   약   서

본인은 부천시“역곡 다목적 체육센터 건립사업” 설계공모에 응모함에 있어 귀사의 공모지침을 성실히 준수하고 제반 규정 위과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 사의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2020년     월      일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 6】 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

2. 응모신청일 : 2020년    월    일

3. 작품제출일 : 2020년    월    일

본인은 2020년   월   일 귀 사에서 공고한 “역곡 다목적 체육센터 건립사업” 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2020년     월     일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 7】 청렴서약서

청 렴 서 약 서

본인은 부천시“역곡 다목적 체육센터 건립사업” 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민‧형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2020년     월     일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 8】 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 “역곡 다목적 체육센터 건립사업” 설계공모와 관련하여 부천도시공사에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민 ‧ 형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020년     월     일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 9】 사전접촉 여부 확인서(설계공모 참가자용)

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 “역곡 다목적 체육센터 건립사업” 설계공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민 ‧ 형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2020년     월     일

응모업체(대표업체)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

응모업체(공동응모)             업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 10】 사용인감계

사 용 인 감 계

공모명: “역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모”

사용인감

위의 인감은 상기 공모 응모를 위하여 사용하는 인감으로

부천도시공사에 제출되는 일체의 서류에 사용하겠기에 제출합니다.

붙 임  인감증명서 1부.

2020년    월    일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 11】 위임장

위  임  장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
부천도시공사에서 시행하는「역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모」에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2020. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 부 천 도 시 공 사 장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 12】 서면질의서

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

※ E-mail 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인 할 것

【서식 13】 설계공모안 제출서

설계공모안 제출서

※ 접수번호 :             (기재하지 말 것)

공모안

제출자

대표 업체명

대표자(건축사)

소   재   지

전화

귀 공사에서 시행하는 「역곡 다목적 체육센터 건립사업」 설계공모안을 제출합니다.

첨부   1. 설계도판 3매(이내)

2. 설계도면(설계설명서 포함) 11부

3. CD 또는 USB 1EA

4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시)

5. 사전접촉 여부 확인서 1부

6. (당선작 확인용) 원본 도서(설계도면) 1부

2020년    월    일

신청인               (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

		(인)		절 취 선		(인)

『역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모』

작품 접수증

접 수 번 호

접수일시

접 수 인

설계사무소명

대표자(건축사)

소  재  지

전화번호

【서식 14】 심사번호 기재란 규격

심사번호 기재란 규격

(설계도판 / 설계도면)

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

【서식 15】 설계도면 표지

<규격 : A3, 횡>

역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계도면(HY중고딕,30pt)

2020. 0. (HY중고딕, 20pt)

부천도시공사(HY중고딕, 25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 11부 :  부천도시공사

【서식 16】 심사위원 기피·회피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2020.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

부 천 도 시 공 사 장 귀하

【서식 17】 건축개요 및 시설현황

건축개요 및 시설현황

□ 공모명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

구 분			내 역	비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
설 비 개 요
외 부 마 감
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정조경 : % ․설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주차장 면적			㎡	산출근거 표기
기타사항

※ 소숫점 셋째자리에서 반올림

【서식 18】 층별 세부용도 및 면적

층별 세부용도 및 면적

□ 사업명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	계	전 용	공 용
계
지하3층
지하2층
지하1층
지상1층
지상2층
지상3층
지상4층
지상5층
지상6층

※ 소숫점 셋째자리에서 반올림

【서식 19】 관련법규 검토서

관련법규 검토서

□ 공모명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 20】 예정 공사비 내역서

예정 공사비 내역서

□ 공모명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

(단위: 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/ 철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

【서식 21】 A/V 값 산출 내역서

A/V 값 산출 내역서

□ 공모명 : 역곡 다목적 체육센터 건립사업 설계공모

구 분	산 출 식	비 고
외피면적(㎡) (A)
부피(㎥) (V)
A/V값